METADATOS

# SANEAMIENTO (COLECTORES)

Mapa digital conteniendo los tramos colectores de la Red de Saneamiento.

El sentido de flujo de la red es acorde a la topología del dibujo y se representa con una flecha en el mapa.

Todas las cotas están referidas al cero Wharton.

Tipos de Tramo:

CAG - Curso de agua

CAN - Canal/Cuneta

PL - Pluviales

SE - Servidas

UN - Unitario

AL - Aliviadero

ESUB - Emisario Submarino

SIF - Sifón

MIX - Mixto

EDEC - Efluente decantado

FS - Fuera de Servicio

IMP - Impulsión

Tipo de geometría: Línea

El Sistema de Referencia es WGS84, proyección UTM 21S.

<https://intgis.montevideo.gub.uy/sit/php/common/datos/generar_zip2.php?nom_tab=v_ss_tramo&tipo=gis>